Solo es necesario instalar STDriverInstallerXML1.17.0.msi para
el servicio y comunicación con glop.

Si el cajón requiere una configuración previa (por defecto no es
necesario), hay que instalar STEngineeringUtility1.17.0.msi